附件5

全市消防安全排查整治行动检查情况登记表（行业部门）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(场所)名称（加盖公章） | |  | 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 地 址 | |  | 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 类别 | 检查内容 | | | 存在问题 | | 备注 |
| （一）安全疏散 | 是否违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道 | | |  | |  |
| 楼道、楼梯间是否堆放易燃、可燃物品 | | |  | |  |
| 外墙门窗是否设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物 | | |  | |  |
| 消防车通道是否施划消防车通道标线、标志并设置警示牌 | | |  | |  |
| 是否占用、堵塞消防车通道、灭火救援场地 | | |  | |  |
| （二）平面布置 | 大型商业综合体和商场市场原商业功能因调整为餐饮、娱乐、仓库等功能，是否造成疏散宽度不足或防火分区超面积、火灾荷载增大、消防设施不配套等问题 | | |  | |  |
| 儿童活动场所是否存在设置在地下、半地下及地上4层以上等不符合规定的情形，设置在高层建筑地上一至三层的，是否有独立疏散楼梯，并于其他部位进行防火分隔 | | |  | |  |
| 是否按规定进行防火分隔 | | |  | |  |
| 是否违规设置夹层、中间仓库和员工集体宿舍 | | |  | |  |
| 是否违规占用中庭、走道或室内步行街设置展厅、柜台、卖场 | | |  | |  |
| 是否存在“三合一”“多合一”现象（住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内） | | |  | |  |
| 类别 | 检查内容 | | | 存在问题 | | 备注 |
| （三）用火用电 | 电、气焊人员是否持证上岗 | | |  | |  |
| 作业前是否经法定代表人（主要负责人）进行动火审批 | | |  | |  |
| 人员密集场所是否在营业、使用期间进行电气焊作业 | | |  | |  |
| 作业现场是否有可燃物未清理、是否有监护人、是否配置消防设施 | | |  | |  |
| 是否违规使用瓶装液化石油气、属于易燃易爆危险品的醇基燃料等新型燃料 | | |  | |  |
| 燃气管线、燃气用具的敷设、安装等是否符合相关安全技术标准 | | |  | |  |
| 电动自行车或其蓄电池是否违规在建筑内停放或充电 | | |  | |  |
| （四）厨房管理 | 餐饮场所内厨房是否按规定进行防火分隔 | | |  | |  |
| 排油烟罩及烹饪部位是否按规定设置自动灭火装置 | | |  | |  |
| 排油烟管道是否按防火分区设置，且是否按照规定设置防火阀 | | |  | |  |
| 是否定期清洗排油烟管道 | | |  | |  |
| 冷库内部是否选用燃烧性能低于B1级的材料制作保温层 | | |  | |  |
| 穿过保温层的电气线路是否采取穿管保护 | | |  | |  |
| 电气设备与保温材料之间是否采取隔热散热措施 | | |  | |  |
| （五）消防设施 | 室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、防火卷帘等消防设施、器材以及消防安全标志是否保持完好有效 | | |  | |  |
| 是否存在影响火灾探测器、洒水喷头、排烟口、消火栓等消防设施正常使用的障碍物 | | |  | |  |
| 是否存在影响消防水池、消防电源持续可靠供水、供电的缺陷 | | |  | |  |
| 类别 | 检查内容 | | | 存在问题 | | 备注 |
| （六）建筑防火 | 电缆井、管道井在每层楼板处是否进行严密封堵 | | |  | |  |
| 电缆井、管道井是否堆放杂物 | | |  | |  |
| 是否存在影响防火分区、防火分隔完整性的开口部位、孔洞 | | |  | |  |
| 建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位在每层楼板处采用的防火封堵措施是否保持完好有效 | | |  | |  |
| 防火卷帘下方是否放置障碍物 | | |  | |  |
| 常闭式防火门是否保持常闭，是否存在损坏、锁闭 | | |  | |  |
| （七）施工管理 | 施工现场是否按规定设置临时消防给水设施 | | |  | |  |
| 施工现场是否设置消防车通道并保持畅通 | | |  | |  |
| 临时建构筑物是否符合消防安全要求 | | |  | |  |
| 既有建筑是否使用易燃可燃夹芯彩钢板在屋面、地下室等区域搭建临时用房或分隔功能分区 | | |  | |  |
| 是否违规使用仿真“绿植”“树木”或聚氨酯泡沫等易燃可燃装饰装修材料 | | |  | |  |
| 高层建筑外墙、冰雪活动场所是否违规使用隔热保温材料 | | |  | |  |
| 是否违规使用、储存、经营易燃易爆危险品 | | |  | |  |
| （八）应急处置 | 是否根据业态、危险源等制定针对性应急预案并组织定期演练 | | |  | |  |
| 是否组织全员开展消防安全教育和培训，员工是否能熟练掌握“四懂四会”（懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法，会使用消防器材，会报警，会扑救初期火灾，会组织疏散逃生） | | |  | |  |
| 类别 | 检查内容 | | | 存在问题 | | 备注 |
| （九）消防安全管理 | 单位是否依法明确消防安全责任人、管理人及其职责 | | |  | |  |
| 多产权、多使用权单位及厂房、仓库存在分租、转租的，是否明确各方的消防安全工作职责 | | |  | |  |
| 是否对共用的安全出口、疏散通道、设施设备等加强集中统一管理 | | |  | |  |
| 消防控制室是否落实值班不少于2名持有职业资格证的人员24小时值班制度 | | |  | |  |
| 值班人员是否能熟练掌握应急处置程序要求 | | |  | |  |
| （十）微型消防站 | 单位是否按照标准建立微型消防站，未配备必要的消防装备器材 | | |  | |  |
| 对场所进行现场拉动测试，微型消防站队员是否能及时到场或是否了解初期火灾处置流程，是否能熟练操作消防设施器材并能有效处置初期险情 | | |  | |  |

检查人员(签字) : 时间： 年 月 日 单位法人(签字): 时间： 年 月 日